vlan batch 100 200

int g0/0/1

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 100 200

q

int e0/0/1

port link-type access

port default vlan 100

q

int e0/0/2

port link-type access

port default vlan 200

q

[SW1-wwh]int e0/0/2

port link-type access

port default vlan 200

<SW1-wwh>dis port vlan

vlan ba 100 200

int vlanif 100

ip add 10.1.1.254 24

q

int vlanif 200

ip add 192.168.1.254 24